assert_spec foc
assert_spec platform_panda

#
# Build
#
build {
	core
	init
	drivers/timer
	drivers/framebuffer
	drivers/sd_card
	drivers/usb
	drivers/gpio
	server/nic_bridge
	server/part_blk
	l4linux
}

create_boot_directory

#
# Config
#
set config  {
<config prio_levels="2">
	<parent-provides>
		<service name="ROM"/>
		<service name="RAM"/>
		<service name="IRQ"/>
		<service name="IO_MEM"/>
		<service name="IO_PORT"/>
		<service name="CAP"/>
		<service name="PD"/>
		<service name="RM"/>
		<service name="CPU"/>
		<service name="LOG"/>
		<service name="SIGNAL"/>
	</parent-provides>
	<default-route>
		<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
	</default-route>
	<start name="timer" priority="0">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides><service name="Timer"/></provides>
	</start>
	<start name="fb_drv" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides><service name="Framebuffer"/></provides>
	</start>
	<start name="sd_card_drv" priority="0">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides><service name="Block"/></provides>
	</start>
	<start name="gpio_drv">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides><service name="Gpio"/></provides>
		<config/>
	</start>
	<start name="usb_drv" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="12M"/>
		<provides>
			<service name="Input"/>
			<service name="Nic"/>
		</provides>
		<config ehci="yes">
			<hid/>
			<nic mac="2e:60:90:0c:4e:01" />
		</config>
	</start>
	<!--<start name="part_blk">
		<resource name="RAM" quantum="2M"/>
		<provides><service name="Block"/></provides>
		<config>
			<policy label="vmlinux.1 -> sda" partition="1" />
			<policy label="vmlinux.2 -> sda" partition="2" />
			<policy label="test-libc_ffat"   partition="3" />
		</config>
		<route>
			<service name="Block"> <child name="sd_card_drv"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>-->
	<!--<start name="nic_bridge" priority="-1">
		<resource name="RAM" quantum="2M"/>
		<provides><service name="Nic"/></provides>
		<route>
			<service name="Nic"> <child name="usb_drv"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>-->
	<start name="vmlinux.1" priority="-1">
		<binary name="l4linux"/>
		<resource name="RAM" quantum="296M"/>
		<config args="mem=254M l4x_rd=initrd.gz">
			<block label="sda" />
		</config>
		<route>
			<service name="Block"> <child name="sd_card_drv"/> </service>
			<!--<service name="Nic">   <child name="nic_bridge"/> </service>-->
			<any-service> <any-child/> <parent/> </any-service>
		</route>
	</start>
</config>}

install_config $config

#
# Boot modules
#
set boot_modules {
	core
	init
	timer
	nic_bridge
	part_blk
	l4linux
	initrd.gz
	fb_drv
	sd_card_drv
	gpio_drv
	usb_drv
}

set uri "http://genode.org/files/l4linux/busybox-initrd-arm-20120710.gz"
if {![file exists bin/initrd.gz]} {
	puts "Download initramfs ..."
	exec >& /dev/null wget -c -O bin/initrd.gz $uri
}
exec >& /dev/null wget -O bin/initrd.gz.md5 $uri.md5
cd bin
exec md5sum -c initrd.gz.md5
cd ..

build_boot_image  [join $boot_modules " "]

