# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc1"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/boundarydevices/nitrogen6x/post-build.sh"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2r1=y

# Lock headers to match kernel
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.10.17"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_10=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="nitrogen6q"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="http://github.com/boundarydevices/u-boot-imx6/tarball/f870252/u-boot-f870252.tar.gz"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="http://github.com/boundarydevices/linux-imx6/tarball/898627a/linux-imx6-898627a.tar.gz"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="nitrogen6x"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x10008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6dl-nit6xlite imx6dl-nitrogen6_max imx6dl-nitrogen6x imx6q-nitrogen6_max imx6q-nitrogen6x imx6q-sabrelite"
