BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.8"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_8=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyPS0"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://github.com/Xilinx/linux-xlnx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="xilinx-v2014.1"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="xilinx_zynq"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x8000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="zynq-zed"
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO_GZIP=y
BR2_TARGET_ROOTFS_CPIO_UIMAGE=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="zynq_zed"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://github.com/Xilinx/u-boot-xlnx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="xilinx-v2014.1"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="boot.bin"
