{{Vorlage:anachronistisch}}
== Topologie ==

== Adressbereiche ==
; Ethernet:
: 217.115.11.128/27
: 172.22.99.0/24 und 2001:6f8:1194:c3d2::/64
; WLAN:
: 172.22.100.0/24 und 2001:6f8:1194:c3d3::/64

== Intern ==
Bisher ist die Struktur ganz simpel: an einem Switch mit vielen Ports hängen Router, AccessPoint und andere Kisten.

== Hosts ==
Siehe auch: [[HQ servers]]

=== [[flatbert]] ===
; Probleme:
* Forkbomben kriegen immernoch die komplette Kiste down
* Reboot von VMs schlägt fehl

[[Kategorie:Infrastruktur]]
[[Kategorie:Hardware]]
[[Kategorie:HQ|Netz]]
