Voice over IP Telefonie im HQ

== Anlage ==
* Asterisk (FreeBSD Jail) auf [[knusbert]] ([[172.22.99.73]] aka [[asterisk.hq.c3d2.de]])
* Fritzbox (analog to voip multi-call relaying) ([[172.22.99.21]] aka [[fritzbert.hq.c3d2.de]])

== VoIP Telefonnummern ==
{| class="wikitable"
|-
|+ Verzeichnis der Rufnummern
|-
! Rufnummer
! Ziel
|-
| 10
| analoges Telefon
|-
| 100
| [[/proc]]
|-
| 200
| 
|-
| 300
| [[user:daniel.plominski]]
|-
| 400
| 
|-
| 500
| 
|-
| 600
| 
|-
| 700
| 
|-
| 800
| 
|-
| 900
| 
|-
| 1000
| (HQ Telefonnummer) multiplexing
|-
| 1100
| [[pestbert]]
|-
|}

== Client ==

* [[wikipedia:de:Linphone]]

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Infrastruktur]]
