== Entwicklungsstand ==

Derzeit ist der manuelle Schalter in der Lage den Status u.a. über die Website zur Verfügung zu stellen.

''Vorgesehen ist:''
* [https://redmine.c3d2.de/issues/5 Keymatic]
* [https://redmine.c3d2.de/issues/106 opendoor via SSH]
* [https://redmine.c3d2.de/issues/107 Status am Schild] neben der beschränkten Wanddurchgangsöffnung
* Klingel neben der Eingangstür um auch bei Geräuschkulisse erhört zu werden

== Schalter ==

Schalter ist der große Kasten mit dem 3-Positionen-Schalter in der Mitte direkt an der Eingangstür.

In ihm befindet sich ein Raspberry&nbsp;Pi (Pi) sowie eine Platine, die den Türsummer antreibt.<ref>[https://media.c3d2.de/u/astro/m/schalterinnereien/ Bild der Innereien vom] [[{{PAGENAME}}|Schalter]] by [[Astro]]</ref>

Mit an der Platine des Pi ist die Stromversorgung für das kleine LED-Display außen neben der Eingangstür.

Wenn der Pi zum Debugging ausgebaut werden muss, kriegt man ihn sonst nicht wieder installiert.

{|
|-
|+ Belegung der Pins beim Pi (siehe [https://media.c3d2.de/u/astro/m/rpi-im-schalter/ Bild vom Pi im] [[{{PAGENAME}}|Schalter]] by [[Astro]])
|-
! Reihe
! außen
! innen
|-
| align="right" |1
| frei
| frei
|-
| align="right" |2
| frei
| frei
|-
| align="right" |3
| frei
| frei
|-
| align="right" |4
| '''hellblau''' (Kabel von der Platine)
| frei
|-
| align="right" |5
| '''gelb'''
| '''dunkelblau''' (Kabel vom Schalter)
|-
| align="right" |6
| '''lila'''
| frei
|-
| align="right" |7
| frei
| frei
|-
| align="right" |8
| frei
| frei
|-
| align="right" |9
| frei
| frei
|-
| align="right" |10
| frei
| frei
|-
| align="right" |11
| '''schwarz'''
| frei
|-
| align="right" |12
| frei
| frei
|-
| align="right" |13
| Stromversorgung (N900 - 2. Matemat)
| '''weiß'''
|-
|}

{|
|-
|+ Belegung der Pins bei der Platine<ref>[https://media.c3d2.de/u/astro/m/board-im-schalter/ Bild von der Platine im] [[{{PAGENAME}}|Schalter]] by [[Astro]]</ref>
|-
! Reihe
! außen
! innen
|-
| align="right" |1
| frei
| frei
|-
| align="right" |2
| frei
| frei
|-
| align="right" |3
| '''hellblau'''
| frei
|-
| align="right" |4
| frei
| frei
|-
| align="right" |5
| frei
| frei
|-
| align="right" |6
| frei
| frei
|-
| align="right" |7
| frei
| frei
|-
| align="right" |8
| frei
| frei
|-
| align="right" |9
| frei
| frei
|-
| align="right" |10
| frei
| frei
|-
| align="right" |11
| frei
| frei
|-
| align="right" |12
| frei
| frei
|-
| align="right" |13
| frei
| frei
|-
| align="right" |14
| frei
| frei
|-
| align="right" |15
| frei
| frei
|-
| align="right" |16
| frei
| frei
|-
| align="right" |17
| frei
| frei
|-
| align="right" |18
| frei
| frei
|-
| align="right" |19
| frei
| frei
|-
| align="right" |20
| '''gelb'''
| '''orange'''
|-
| align="right" |21
| '''lila'''
| '''rot'''
|-
| align="right" |22
| frei
| frei
|-
| align="right" |23
| frei
| frei
|-
| align="right" |24
| frei
| frei
|-
| align="right" |25
| frei
| frei
|-
| align="right" |26
| frei
| frei
|-
| align="right" |27
| frei
| frei
|-
| align="right" |28
| frei
| frei
|-
| align="right" |29
| frei
| frei
|-
| align="right" |30
| frei
| frei
|-
| align="right" |31
| frei
| frei
|-
| align="right" |32
| frei
| frei
|-
| align="right" |33
| '''schwarz'''
| '''türkis''' 
|-
| align="right" |34
| '''weiß'''
| '''orange'''
|-
|}


=== Anhalt um den Status von Schalter lokal auszulesen ===

<pre>
p23=$(cat /sys/class/gpio/gpio23/value)
p24=$(cat /sys/class/gpio/gpio24/value)
status=$(expr ${p23} \* 1 + ${p24} \* 2)
echo Status: ${status}
case ${status} in
        0)      echo "Offline";;
        1)      echo "Online";;
        2)      echo "Full";;
        *)      echo "n.d.";;
esac
exit ${status}
</pre>
Nach außen geht es mit dem [https://github.com/astro/spacemsg/tree/master/gpio-sensor gpio-sensor von Astro] auf Port 5555 .
Das Compilat heißt <code>/etc/service/zmq-switch/run</code> .

== Türsummer-Schaltung ==

Die Türsummerschaltung besteht aus einer Platine mit einem irlml 2502 FET im SOT 23 Package drauf. Dieser ist für maximal 20V Source-Drain Spannung ausgelegt und kann 4,2A Schalten. Das Gate schaltet schon bei ca. 2V durch. An dem FET hängen ein Gate- sowie Pulldownwiderstand. Der Türsummer hängt zwischen Versorgungsspannung und Source.

Als Netzteil wurde ein 8,4V Schaltnetzteil aus unserer tollen Netzteilkiste verwendet. Es gab vorher Tests mit einem 15V Netzteil, bei dem allerdings fast der Türsummer vor lauter Vibration aus der Wand gefallen wäre.

Hier muss jetzt noch die Pinbelegung der Lochrasterplatine sowie des Pis hin.

== Siehe auch ==
* [[HQ/Schlüsselersatz]]
* [[HQ/Zugangssystem]]

== Einzelnachweise ==
<references />

{{foo im HQ}}

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Projekt]]
[[Kategorie:Hardware]]
