= Flatbert (lxc) - Drucker =
'''CUPS / IPP'''

== (Debian) Linux ==

benötigt:
* CUPS
*: <source lang=bash>sudo apt-get install cups</source>
*: <source lang=bash>sudo service cupsd start</source>

optional (um den service via [[Avahi]] erkennen zu können) auch das Paket
* cups-browsed
*: <source lang=bash>sudo apt-get install cups-browsed</source>

== (Free)BSD ==

; benötigt:
* CUPS
* optional splix
*: <source lang=bash>pkg install cups</source>
*: <source lang=bash>sudo $EDITOR /etc/rc.conf</source>
<pre>
dbus_enable="YES"
cupsd_enable="YES"
</pre>
*: <source lang=bash>sudo service dbus restart</source>
*: <source lang=bash>sudo service cupsd start</source>

== Einrichtung ==

* Der Drucker heißt <code>hqprint</code>.
* Der Host, auf der cups läuft, heißt <code>drucker</code>.


: <source lang=bash>lpadmin -p hqprint -E -v ipp://drucker.hq.c3d2.de/printers/hqprint</source>
: alternativ falls die Fehlermeldung ''holen der informationen über den drucker ist gescheitert'' erscheint
:: <source lang=bash>lpadmin -p hqprint -E -v ipp://172.22.99.49:631/printers/hqprint</source>
: Der Ort (location) des Druckers als ergänzende Information kann ebenfalls angegeben werden.
:: <source lang=bash>lpadmin -p hqprint -E -L "GCHQ, Server-Rack" -v ipp://drucker.hq.c3d2.de/printers/hqprint</source>

'''Thats it!'''

== Entfernen ==

: <source lang=bash>lpadmin -x hqprint</source>

== Drucker auflisten ==

=== mit Anschluss-config ===

* lokale Drucker
*: <source lang=bash>lpstat -v</source>

* auf dem Host drucker an Port 631
*: <source lang=bash>lpstat -h drucker:631 -v</source>

=== mit Aktivierungszeit ===

* lokale Drucker
*: <source lang=bash>lpstat -p</source>

* auf dem Host drucker an Port 631
*: <source lang=bash>lpstat -h drucker:631 -p</source>

== Siehe auch ==
* [[Thermodrucker]]

{{foo im HQ}}

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Infrastruktur]]
