{{DISPLAYTITLE:rad1o}}
Das [[rad1o]] war eine der Gaben zum [[Camp 2015]]!

Auf dieser Seite sind Informationen zu finden, die auf gewissen (wohl kaum erklärlichen Gründe) sonst üblichen Seite nicht gut zu finden sind und dort auch nicht eingetragen werden können.

Also immer her mit den Informationen zum [http://rad1o.badge.events.ccc.de/ Rad1o Badge] und [[wikipedia:de:Software Defined Radio]].

== Software ==

Die F1rmware des [[rad1o]]s ist bei https://rad1o.badge.events.ccc.de/ zu finden.

Um das [[rad1o]] in den <abbr title="USB mass storage device class">MSC</abbr>-Modus zu bringen, sollte beim Booten der Joystick nach oben gedrückt werden.

Danach verhält es sich wie ein USB-Stick und kann an den Rechner angeschlossen werden.

== Hardware ==

Für externe Antennen/Clockausgänge wurden bereits 15&nbsp;SMA-Connectoren bestellt.

In Zukunft werden auch Antennen bestellt. Für weitere Informationen, an John wenden.

Es wird gehofft, dass die eingebaute Antenne auf ca. 2.5 GHz getuned ist.

== Weblinks ==
* [http://rad1o.badge.events.ccc.de/ Homepage Rad1o Badge] (ein [[wikipedia:de:DokuWiki]])

[[Kategorie:Projekt]]
[[Kategorie:Camp]]

== Projects ==
* [https://github.com/polygon/spectrum_painter Spectrum Painter] ([http://hackaday.com/2015/08/22/spectrum-painting-on-2-4-ghz/ auch auf Hackaday])
