{{anachronistisch}}
[[Kategorie:SILC]]

Siehe auch: [[SILC (Themenabend)]], [[SILC (Kurzreferenz)]]
----

Da uns im offiziellen Silc-Netz immer wieder Netsplits gestört haben, haben wir uns entschlossen
unser eigenes Silc-Netz aufzumachen (siehe [[Diskussion:SILC_(Netz)]]). Dieses besteht momentan aus drei öffentlich erreichbaren
Servern (s.u.) und einem nicht öffentlichen Router, durch den die Synchonisation geschieht.

=Server=
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" style="border-collapse:collapse;"
 |bgcolor=#c3c3c3|Server
 |bgcolor=#d2d2d2|Operator
 |bgcolor=#d2d2d2|IPv4
 |bgcolor=#d2d2d2|IPv6
 |bgcolor=#d2d2d2|Port
 |-
 |bgcolor=#c3c3c3|silc.toidinamai.de
 |[[Benutzer:toidinamai|toidinamai]]
 |81.169.179.56
 |2001:6f8:13db::1
 |706
 |-
 |bgcolor=#c3c3c3|silc.skyhub.de
 |[[Benutzer:Alien8|a8]]
 |213.239.214.24
 |2001:6f8:900:5ca::2 (nicht als AAAA)
 |706
 |-
 |bgcolor=#c3c3c3|silc.bsd-crew.de
 |[[matthias]]
 |81.169.137.45
 |bgcolor=#d2d2d2|
 |706
 |}

Es existiert ein ''Round-Robin DNS'': '''silc.c3d2.de''' bzw. '''silc.dresden.ccc.de'''

'''silc.toidinamai.de''' ist auch erreichbar als tor hidden service via '''t3oisyiugzgvxph5.onion'''.
Da unser Netz so ziemlich einzigartig in seiner Eigenschaft ist, auch per Tor erreichbar zu sein, werden wir sogar in [http://board.planetpeer.de/index.php/topic,1468.0.html leeten Howtos] erwähnt.

=TODO=
*Einheitliche MOTD?
*Backup-Router

=Publickeys der Server=

Speichern in "~/.{silc,irssi,silky}/serverkeys/serverkey_${IP}_${PORT}.pub".

Bei silky bin ich mir nicht sicher. Was ist mit GAIM? -- [[Benutzer:Toidinamai|Toidinamai]] 01:30, 3. Jun 2005 (CEST)

==silc.toidinamai.de==

Fingerprint (SHA1) : 5DEF 7A20 3533 E803 819B  0BA5 008C A5C7 2C64 6FDC

Babbleprint (SHA1) : xilev-zived-botaf-fipeb-fubyn-radop-hibum-sinus-lurak-gorit-syxax

 -----BEGIN SILC PUBLIC KEY-----
 AAABYQADcnNhAFBVTj1yb290LCBITj1oNjYzNS5zZXJ2ZXJrb21wZXRlbnoubmV0LCBSTj1
 yb290LCBFPXJvb3RAaDY2MzUuc2VydmVya29tcGV0ZW56Lm5ldAAAAAL//QAAAQDXmBPwV4
 3BIDJK2LcYwXisc4wx30BDcjN6UOMoiAz6unzssTiHrsk+CkDC78G2Y905uv2ah9omgRP5F
 uL+wHDzYql/PHjKjAfSEh2FkMeWvgkBLEh/GQj6IBEhyl1MvVr1C1VqSgl8tZeA+6+6kmGC
 6t5euMcwLPYKcbr7CVC2qP0oVuqAWccYhW24MqaymTA1pK6SExSmfatcaV4hm0w9lWC387r
 M0sxrtcOxVoMHmkCiSg4RM8EmwzcPCul/QTvDJOrByjO8FzAhh74CGWl8J4Y30jlkN+00/G
 vU1W2DlsNM4+n307z6nJPrWbJi7X/g5+FWP6Cw49AW+yWzjIrj
 -----END SILC PUBLIC KEY-----

==silc.skyhub.de==

Fingerprint (SHA1) : C792 5FD7 B828 8592 4A55  C27B F94B 5B8C 27F1 80DF

Babbleprint (SHA1) : xucon-dolit-luvyd-micon-dudyh-hobal-rivog-rikim-siniz-cubut-zexux

 -----BEGIN SILC PUBLIC KEY-----
 AAABSQADcnNhADhVTj1yb290LCBITj13d3cuc2t5aHViLmRlLCBSTj1yb290LCBFPXJvb3R
 Ad3d3LnNreWh1Yi5kZQAAAAL//QAAAQAl3WcCbHRokXHWtCMKQkZrtXw85A53bLN7MD8v38
 v/9SYx/0rwkn9ibLDMyIr07ucVDynp7bJd8fIq8nJXRALShrXUQY52Y/FUzShT6sThcQ0dJ
 tjkzRXNeZwCic6jbZW1RJoS0i9wQrlitd5NU65BKotkPQrav2HE0NhRMhe9vNo8fTO0SxsV
 BpYM1Q3xOClPTKOZAQniPvMtZwaClFT1fwBzRNptXKYwiLIFc6zQRqr+prbHltoagVv5BNM
 fyHZMoilVVIuj19PBgWQlDzGBfppwIYgfG2F5/ennSjPvOP6OJjVpplU5ZcfZqu6Hc4fPyp
 hidbnSkL6ANhJ3wRJt
 -----END SILC PUBLIC KEY-----

==bsd-crew.de==

Fingerprint (SHA1) : 2CBA 24CD 9BB0 2578 B731  61F7 24B3 FBDD 2C70 AEFD

Babbleprint (SHA1) : xerar-penys-tikor-benel-mitef-cymiz-lunar-fuvat-torol-byryz-tuxux

 -----BEGIN SILC PUBLIC KEY-----
 AAABcAADcnNhAF9VTj1tYXR0aGlhcywgSE49aDU0NDc3LnNlcnZlcmtvbXBldGVuei5uZXQ
 sIFJOPUNoYXJsaWUgJiwgRT1tYXR0aGlhc0BoNTQ0Nzcuc2VydmVya29tcGV0ZW56Lm5ldA
 AAAAL//QAAAQCx2sA6Uk6EvrsSsyMl/f073qqRlGpX3MwvhptT31Vev+8mr3FRsBJ+G6MUO
 DYyhaYzR5lh/T+PEmAzwOaSTs7sBAg1dMsxreJr79PkYqbzOLaMFic22LVyHXxb9Yl+RAHH
 Z9Xp0n5FEeBGbe+K5CQ1PHaDDt6bsWMFpvJF4ou5tgSRvsEdZxgefiSPm5vXLTKsz1r/h+Z
 Zrl8LUeGUXQYI7257qd2K7m6do2xyfwsycjFfgOyiYNnwmiV3o1Gw+B/W2G5uSghlEsiN1P
 obWVEUqoQ1aFiRC+hGrrGD/6Vx+gXjYau+TPIFyV27Z5M+MlugLpmGVh5dyAWTDq8ysWHX
 -----END SILC PUBLIC KEY-----

=Dienste=

==Link==
In ''c3d2'' verweilt [[SILC/Link|Link]], ein von [[Sven]] geschriebener Bot.

=[[toidinamai]] erklärt=
* Paketorientiert
* Binärprotokoll
* Erweiterbar
* Sternarchitektur mit zentralem Router & Backup-Router
* Cells
* Server könnten Ring bilden, nicht implementiert
* TCP, in neuester Version auch UDP
* Header sieht aus wie Mail
* Header sagt Payload-Format
* Command-Payloads: Befehle vom Client
* Commands sind wie RPC: Result/Resultset/Exceptions
* Command-Parameter mit Positions-Id, eine Position kann mehrmals vorkommen
* Exception-Parameter haben nicht das selbe Format wie Commands
* Erste drei Pakte sind wie STARTTLS, Klartext, Verschlüsselungsparameter
* Alle Pakete haben HMAC-Feld hintendran
* Signaturfeld optional
* Ähnlich zu SSL, da damals noch keine freie SSL-Bibliothek
* Alle Nachrichten prinzipiell über dem Basis-Crypto-Layer unverschlüsselt
* Bei privmsgs vorher Key-Exchange, sonst nicht verschlüsselt
* Server implementiert bisher nur RSA-Pubkey, keine großen Erweiterungen vorgesehen
* Heartbeat-Pakete ohne Payload, von allen Peers verwendet
* Und PING als Befehl, wird von Clients verwendet
* Nicht so viel Wert auf Nicks gelegt, Identifier nach Schema mit Adressen & Ports, ...
* Server gibt dem Client seine Id
* Max. 255 Leute mit gleichem Nick auf einem Server
* HMAC, AES & RSA werden benötigt
* Und Diffie-Hellman, ist aber in 6 Standard-Dokumenten beschrieben
* [[Garbledina]] auschecken!
