== Installation der Hardware ==

Zwei LED-Streifen à 3&nbsp;m (206&nbsp;LEDs) hängen an labilen Böcken in den Vorhangaufhängenischen über den Fenstern im [[HQ/Raum#Prokrastinationraum | großen Raum im]] [[GCHQ]].

== Steuerung ==

Controller ist der [[Pi]] ''[[ledbeere]]''.

Auf [[ledbeere]] kann sich per ssh verbunden werden.
: Ein Verbinden soll nur innerhalb des Netzes des [[HQ]] möglich sein.
: <source lang=bash>ssh pi@172.22.99.206</source>

== Code ==

[https://github.com/astro/pile github:astro/pile]

Bislang gibt es folgende Komponenten:
; ustriped
: Kleiner C-Server der Pixeldaten über UDP entgegennimmt und auf GPIO schreibt
; piletop
: Wird das Serversystem in node.js, soll mal Konfiguration oder gar Code entgegennehmen und mehrere Ziele bespielen können.

[[Kategorie:Projekt]]
