{{anachronistisch}}
Unsere Haus-eigene RGB LED Wall!!

Wir haben es endlich geschafft unsere 10x10 RGB Matrix fast fertig zu stellen. Zurzeit laufen noch ein paar Tests was die Helligkeit mancher LEDs betrifft, aber die Hardware steht so weit. An der Software kann nun chaotisch rumgebastelt werden [http://gitorious.hq.c3d2.de/ledtreiber/arduino.git git-repo]

==Hardware==

Das Herzstück der Matrix ist ein [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno Arduino UNO], der später durch ein Ethershield ergänzt wird. Die RGB LEDs sind in Form einer 10x10 Matrix angeordnet. Da die LEDs "Common Anode" sind, wurden die Anoden jeweils spaltenweise verbunden, und die Kathoden jeder Farbe dann demnach alle reihenweise. sind Vorranging dient er dazu die Matrix über den seriellen SPI-Bus mit Daten zu füttern. Der SPI-Bus leitet die Daten an das erste Shift Register([http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nxp.com%2Fdocuments%2Fdata_sheet%2F74HC_HCT595.pdf&rct=j&q=74hc595&ei=VcIGTaafDZCw8QOMoIg3&usg=AFQjCNEk769V7UmuntIvV4jbOQaDZtVGhw&cad=rja 74HC595]) weiter.
Insgesamt sind 8 Shift Register hintereinander geschalten, 2xRot, 2xGrün, 2xBlau und 2xAnode, d.h. es werden pro Shift Register nur 5 Pins benutzt. Dort werden je nach Wunsch einfach Bytes reingeschoben.

Die jeweiligen farbzugehörigen Kathoden werden durch eine einfache Transistorschaltung(npn) bei Aktivierung auf Masse gesetzt. Da die LEDs pro Pin eines Shift Registers sehr viel Strom ziehen, haben wir vor jede Anoden-Reihe noch eine Transistorschaltung(pnp) gebaut, um das Shift Register quasi zu entlasten.
Insgesamt haben wir somit 5 Platinen, einmal die Hauptsteuerplatine (Bild), 
dann pro Farbe jeweils eine kleine Platine für die Transistorschaltung(npn) an den Kathoden (Bild),
und eine Platine für die Anoden mit pnp Stromverstärker (Bild).
<gallery>
File:ledwall_npn.png
File:ledwall_pnp.png
File:ledwall_cable.jpg
File:ledwall_back.jpg
File:ledwall_control.jpg
File:ledwall_circuit.jpg
</gallery>

Geplant ist in Zukunft das Ethershield noch zum laufen zu bekommen, umso dann über Ethernet mit dem Arduino kommunizieren zu können.

--[[Benutzer:R0oland|R0oland]] 16:38, 14. Dez. 2010 (UTC) Also falls noch nicht vorhanden, ich habe ein Ethernetshield fürs Arduino rumliegen, dass ich eigentlich auch in absehbarer Zeit nicht brauche und das ich euch gerne zur Verfügung stelle...bei Interesse einfach im Chat anschreieben (falls ich mal wieder rein komme...), ansonsten hat Dodo und koart auch mein Jabber ID.

So und hier noch ein paar Testbilder der Wall hinter dem Milchglas und mit Random Daten, aber wie gesagt ist alles noch ''beta''!
Blynkenlights reloaded:
<gallery>
File:ledwall_random.jpg
File:ledwall_random2.jpg
</gallery>
[...]

==Software==

===TCP-Protokoll===
https://github.com/carwe/pentawallsim/blob/master/rgbproto.txt

====Input handling====
* Sende '''0901''' um Controller-Eingaben zu erhalten
* Haben die Form '''090pkkbb''', wo
** '''p''' der Player 1 oder 2,
** '''kk''' der Keycode, und
** '''bb''' der Batteriestand ist.

[[Kategorie:anachronistisches Projekt]]
