= Streaming =

* streaming-server wird durch blotter gestellt und bedient
* Nachbereitung der Videos?
* ca. 3 kameras (± 2) von COeins

== setup ==
* COeins + X stremen OGG intern auf den icecast server
* externer icecast server holt sich das als relay
* externer icecast server konvertiert auch ogg (vom replay) in webm
<pre>
gst-launch-1.0 webmmux name=mux ! shout2send ip=127.0.0.1 port=8000 username=USER password=PASS mount=/c3d2.webm  \
uridecodebin uri=http://176.9.171.29:8000/c3d2.ogg name=demux  demux. ! videoconvert ! vp8enc target-bitrate=400000 ! queue ! mux.video_0  \
demux. ! progressreport ! audioconvert ! audiorate ! vorbisenc ! queue ! mux.audio_0
</pre>

= todo =
{{:Datenspuren_2013/streaming/todo}}

[[Kategorie:Datenspuren_2013]]
