if {[have_spec arm]} {
   assert_spec arm_v7
}

#
# Check used commands
#
set mkfs [check_installed mkfs.vfat]
set dd   [check_installed dd]

#
# Build
#
set build_components {
	core init
	drivers/timer
	server/ram_blk
	server/rump_fs
	test/libc_vfs
}

build $build_components

#
# Build FAT-file-system image
#
catch { exec $dd if=/dev/zero of=bin/fs.raw bs=1M count=16 }
catch { exec $mkfs -F16 bin/fs.raw }

create_boot_directory

#
# Generate config
#
append config {
<config>
	<parent-provides>
		<service name="ROM"/>
		<service name="RAM"/>
		<service name="IRQ"/>
		<service name="IO_MEM"/>
		<service name="IO_PORT"/>
		<service name="CAP"/>
		<service name="PD"/>
		<service name="RM"/>
		<service name="CPU"/>
		<service name="LOG"/>
		<service name="SIGNAL" />
	</parent-provides>
	<default-route>
		<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
	</default-route>
	<start name="timer">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides><service name="Timer"/></provides>
	</start>
	<start name="ram_blk">
		<resource name="RAM" quantum="20M"/>
		<provides><service name="Block"/></provides>
		<config file="fs.raw" block_size="512"/>
	</start>
	<start name="rump_fs">
		<resource name="RAM" quantum="8M" />
		<provides><service name="File_system"/></provides>
		<config fs="msdos"><policy label="" root="/" writeable="yes"/></config>
	</start>
	<start name="test-libc_vfs">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<config>
			<libc stdout="/dev/log">
				<vfs>
					<dir name="dev"> <log/> </dir>
					<fs/>
				</vfs>
			</libc>
		</config>
	</start>
</config>}

install_config $config

#
# Boot modules
#

# generic modules
set boot_modules {
	core init timer test-libc_vfs ram_blk
	rump.lib.so rump_fs.lib.so rump_fs
	ld.lib.so fs.raw libc.lib.so
}

build_boot_image $boot_modules

append qemu_args " -m 256 -nographic "

run_genode_until {.*child "test-libc_vfs" exited with exit value 0.*} 60

exec rm -f bin/fs.raw
puts "\nTest succeeded\n"
