assert_spec x86

create_boot_directory

proc current_pkg { pkg } { return $pkg/[_current_depot_archive_version pkg $pkg] }

import_from_depot [depot_user]/src/[base_src] \
                  [depot_user]/pkg/[drivers_nic_pkg] \
                  [depot_user]/src/report_rom \
                  [depot_user]/src/fs_rom \
                  [depot_user]/src/ram_fs \
                  [depot_user]/src/vfs \
                  [depot_user]/src/init \
                  [depot_user]/src/rtc_drv \
                  [depot_user]/src/posix \
                  [depot_user]/src/libc \
                  [depot_user]/src/vfs_lxip \

create_tar_from_depot_binaries [run_dir]/genode/depot.tar \
	[depot_user]/pkg/nic_router-nat-dns \

install_config {
<config>
	<parent-provides>
		<service name="ROM"/>
		<service name="IRQ"/>
		<service name="IO_MEM"/>
		<service name="IO_PORT"/>
		<service name="PD"/>
		<service name="RM"/>
		<service name="CPU"/>
		<service name="LOG"/>
	</parent-provides>

	<default-route>
		<service name="Nic"> <child name="dynamic"/> </service>
		<service name="Report"> <child name="report_rom"/> </service>
		<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
	</default-route>
	<default caps="100"/>

	<start name="timer">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides> <service name="Timer"/> </provides>
	</start>

	<start name="nic_drv" caps="1000">
		<resource name="RAM" quantum="32M" constrain_phys="yes"/>
		<binary name="init"/>
		<route>
			<service name="ROM" label="config"> <parent label="drivers.config"/> </service>
			<service name="Timer"> <child name="timer"/> </service>
			<any-service> <parent/> </any-service>
		</route>
		<provides> <service name="Nic"/> </provides>
	</start>

	<start name="rtc_drv">
		<resource name="RAM" quantum="6M"/>
		<provides> <service name="Rtc"/> </provides>
	</start>

	<start name="report_rom">
		<binary name="report_rom"/>
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<provides> <service name="Report"/> <service name="ROM"/> </provides>
		<config verbose="no">
			<policy label="depot_deploy -> blueprint" report="depot_query -> blueprint"/>
			<policy label="depot_query -> query"      report="depot_deploy -> query"/>
			<policy label="dynamic -> config"         report="depot_deploy -> init.config"/>
		</config>
	</start>

	<start name="vfs">
		<resource name="RAM" quantum="4M"/>
		<provides> <service name="File_system"/> </provides>
		<config>
			<vfs> <tar name="depot.tar"/> </vfs>
			<policy label="depot_query -> depot" root="/" />
			<policy label="fs_rom -> "           root="/" />
		</config>
	</start>

	<start name="fs_rom">
		<resource name="RAM" quantum="50M"/>
		<provides> <service name="ROM"/> </provides>
		<route>
			<service name="File_system"> <child name="vfs"/> </service>
			<any-service> <parent/> </any-service>
		</route>
	</start>

	<start name="depot_query">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<config query="rom">
			<vfs> <dir name="depot"> <fs label="depot"/> </dir> </vfs>
		</config>
		<route>
			<service name="ROM" label="query"> <child name="report_rom"/> </service>
			<service name="File_system"> <child name="vfs"/> </service>
			<service name="Report"> <child name="report_rom"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>

	<start name="ram_fs">
		<resource name="RAM" quantum="8M"/>
		<provides> <service name="File_system"/> </provides>
		<config>
			<default-policy root="/" writeable="yes"/>
		</config>
	</start>

	<start name="depot_deploy">
		<resource name="RAM" quantum="1M"/>
		<config arch="} [depot_spec] {">
			<static>
				<parent-provides>
					<service name="ROM"/>
					<service name="RM"/>
					<service name="CPU"/>
					<service name="PD"/>
					<service name="LOG"/>
					<service name="File_system"/>
					<service name="Nic"/>
					<service name="Rtc"/>
					<service name="Timer"/>
				</parent-provides>
				<service name="Nic">
					<default-policy> <child name="nic_router"/> </default-policy> </service>
			</static>
			<common_routes>
				<service name="ROM" label_last="ld.lib.so"> <parent/> </service>
				<service name="ROM" label_last="init">      <parent/> </service>
				<service name="CPU">   <parent/> </service>
				<service name="PD">    <parent/> </service>
				<service name="LOG">   <parent/> </service>
				<service name="Timer"> <parent/> </service>
				<service name="Rtc"> <parent/> </service>
				<service name="Nic"> <parent/> </service>
			</common_routes>

			<start name="nic_router" pkg="} [depot_user]/pkg/[current_pkg nic_router-nat-dns] {">
				<route>
					<service name="RM"> <parent/> </service>
					<service name="Rtc"> <parent/> </service>
					<service name="Nic"> <parent/> </service>
				</route>
			</start>

		</config>
		<route>
			<service name="ROM" label="blueprint"> <child name="report_rom"/> </service>
			<service name="Report" label="query"> <child name="report_rom"/> </service>
			<service name="Report"> <child name="report_rom"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>

	<start name="dynamic" caps="8000">
		<resource name="RAM" quantum="160M"/>
		<binary name="init"/>
		<provides> <service name="Nic"/> </provides>
		<route>
			<service name="ROM" label_last="ld.lib.so"> <parent/> </service>
			<service name="ROM" label_last="init">      <parent/> </service>
			<service name="ROM" label="config"> <child name="report_rom"/> </service>
			<service name="ROM">   <child name="fs_rom"/> </service>
			<service name="Timer"> <child name="timer"/>  </service>
			<service name="File_system"> <child name="ram_fs"/> </service>
			<service name="Nic"> <child name="nic_drv"/> </service>
			<any-service> <parent/> <any-child/> </any-service>
		</route>
	</start>
	<start name="test-libc_getaddrinfo" caps="256">
		<resource name="RAM" quantum="32M"/>
		<config>
			<vfs>
				<dir name="dev"> <log/> </dir>
				<dir name="socket"> <lxip dhcp="yes"/> </dir>
			</vfs>
			<libc stdout="/dev/log" socket="/socket"/>
			<arg value="test-libc_getenv"/>
			<arg value="genode.org"/>
			<arg value="genode-labs.com"/>
		</config>
	</start>

</config>}

append qemu_args -nographic

build { app/depot_query app/depot_deploy test/libc_getaddrinfo }

build_boot_image { depot_query depot_deploy test-libc_getaddrinfo }

run_genode_until "child \"test-libc_getaddrinfo\" exited with exit value 0.*\n" 120
