# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/linux-2.6-imx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.10.17_1.0.0_ga"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x10008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6sl-evk"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx6slevk"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/uboot-imx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.10.17_1.0.0_ga"
