# Architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a8=y

# Lock down headers to avoid breaking with new defaults
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.12.6"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_12=y

# System
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="apf51"
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to Armadeus development platform !"
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc2"

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="3.12.6"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/armadeus/apf51/linux-3.12.config"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x90008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx51-apf51dev"

# Filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS=y
BR2_TARGET_ROOTFS_UBIFS_MAXLEBCNT=135301
BR2_TARGET_ROOTFS_UBI=y
