# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# patches
BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/freescale/imx6sabresd/patches"

# toolchain
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.10.17"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_10=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/linux-2.6-imx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.10.17_1.0.0_ga"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x10008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6dl-sabresd"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx6dlsabresd"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/uboot-imx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_3.10.17_1.0.0_ga"
