Die Bemühungen auf [[HQ++]] haben mittlerweile soweit Früchte getragen, dass wir ein Ziel haben.

== Pläne/Bilder ==
Grundrissskizze von Bigalex, Lachmöwe, Hakunamenta
[[Datei:hq30 plan raw.jpg|800px|]] <br />
[[Datei:Grundrissskizze detail.jpg|800px|]]

== Kabellängen Kalkulation ==

{| class="wikitable"
|-
| colspan="6" |
=== Licht ===
|-
! Gruppe !! DeviceID !! Sicherung !! Art !! Zu !! Länge
|-
| Flur || 0 || - || Kasten || Haus || -
|-
| Flur || 1.0 || 1 || Lampe || 0 || 8.60 m
|-
| Flur || 1.1 || 1 || Lampe || 1.0 || 1.30 m
|-
| Flur || 1.2 || 1 || Lichtschalter || 1.3 || 7.00 m
|-
| Flur || 1.3 || 1 || Lichtschalter || 1.4 || 7.70 m
|-
| Flur || 1.4 || 1 || Lichtschalter || 0 || 5.95 m
|-
| Flur || 1.5 || 1 || Lichtschalter || 0 || 9.00 m
|-
|
|-
| dreckstatt || 2.0 || 1 || Lampe || 2.5 || 7.50 m
|-
| dreckstatt || 2.1 || 1 || Lampe || 2.6 || 9.00 m
|-
| dreckstatt || 2.2 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.3 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.4 || 1 || Lampe || 2.6 || 1.50 m
|-
| dreckstatt || 2.5 || 1 || Lichtschalter || 0 || 10.00 m
|-
| drecksstaat || 2.6 || 1 || Lichtschalter || 0 || 10.00 m
|-
|
|-
| zwischenwelt || 3.0 || 1 || Lampe || 3.1 || 8.50 m
|-
| zwischenwelt || 3.1 || 1 || Lichtschalter || 0 || 7.50 m
|-
|
|-
| prokastination || 4.0 || 2 || Lampe || 0 || 10.80 m
|-
| prokastination || 4.1 || 2 || Lampe || 0 || 12.30 m
|-
| prokastination || 4.2 || 2 || Lampe || 0 || 13.80 m
|-
| prokastination || 4.3 || 2 || Lampe || 4.0 || 8.30 m
|-
| prokastination || 4.4 || 2 || Lampe || 4.1 || 9.80 m
|-
| prokastination || 4.6 || 2 || Lichtschalter || 0 || 6.50 m
|-
| prokastination || 4.7 || 2 || Lichtschalter || 0 || 10.50 m
|-
| prokastination || 4.8 || 2 || Licht-Küche || 0 || 13.50 m
|-
| colspan="6" |
=== Strom ===
|-
! Gruppe !! DeviceID !! Sicherung !! Art !! Zu !! Länge
|-
| Starkstrom || A.1 || 3 || Dose || 0 || 9.50 m
|-
| Starkstrom || A.2 || 3 || Dose || 0 || 9.50 m
|-
| Starkstrom || A.3 || 3 || Dose || 0 || 15.20 m
|-
|
|-
| Flur || E.1 || 4 || Schuko || E.2 || 10.50 m
|-
| Flur || E.2 || 4 || Schuko || E.3 || 10.50 m
|-
| Flur || E.3 || 4 || Schuko || 0 || 6.00 m
|-
| Flur || E.4 || 4 || Schuko || 0 || 3.00 m
|-
| Flur || E.5 || 5 || Schuko || 0 || 10.50 m
|-
|
|-
| Dreckstatt || D.1 || 7 || Schuko || 0 || 9.50 m
|-
| Dreckstatt || D.2 || 7 || Schuko || D.1 || 6.00 m
|-
| Dreckstatt || D.3 || 6 || Schuko || 0 || 14.00 m
|-
| Dreckstatt || D.4 || 6 || Schuko || D.3 || 8.00 m
|-
| Dreckstatt || D.5 || 6 || Schuko || D.4 || 6.50 m
|-
|
|-
| Zwischenwelt || C.1 || 8 || Schuko || 0 || 8.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.2 || 8 || Schuko || C.1 || 7.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.3 || 9 || Schuko || C.4 || 6.50 m
|- 
| Zwischenwelt || C.4 || 9 || Schuko || C.5 || 6.50 m
|-
| Zwischenwelt || C.5 || 9 || Schuko || 0 || 9.50 m
|-
|
|-
| prokastination || B.1 || 13 || Schuko || 0 || 11.50 m
|-
| prokastination || B.2 || 10 || Schuko || B.3 || 2.50 m
|-
| prokastination || B.3 || 10 || Schuko || B.4 || 2.50 m
|-
| prokastination || B.4 || 10 || Schuko || B.5 || 6.00 m
|-
| prokastination || B.5 || 10 || Schuko || 0 || 8.50 m
|-
| prokastination || B.6 || 11 || Schuko || B.7 || 5.00 m
|-
| prokastination || B.7 || 11 || Schuko || B.8 || 3.50 m
|-
| prokastination || B.8 || 11 || Schuko || B.11 || 15.00 m
|-
| prokastination || B.9 || 12 || Schuko || 0 || 8.00 m
|-
| prokastination || B.10 || 10 || Schuko || B.5 || 7.00 m
|-
| prokastination || B.11 || 11 || Schuko || B.12 || 9.50 m
|-
| prokastination || B.12 || 11 || Schuko || 0 || 8.00 m
|}

== Pads ==

* https://pentapad.hq.c3d2.de/p/hq30-2013-10

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Projekt]]
