[[Kategorie:Projekt]][[Kategorie:Hardware]]
{{Project Info|
About=Reperatur und Pimpen des Beamers|
Lang=None|
Platforms=HW|
}}

== Daten ==
* Hersteller: NEC
* Modell: VT540


== Probleme ==
* Lampe sehr alt und dadurch Lichtschwach.


== Ideen ==
* Beamer fest montieren
* Bessere Leinwand

== Neue Lampe ==
* Normale Lampe ersteigern. Sehr Teuer. Max ~2000h [http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=VT540 ebay]

== LED Lampe Bauen ==
* Höhere Leuchtstärke möglich. 2000-3000 Lumen währen super, dann bei Tageslicht gut einsetzbar.
* Gleichmäßiger Lichtstrom erzeugen könnte schwierig sein.
* Machbar [http://www.instructables.com/id/LED-Projector-Lamp-v10/ LED-Projector-Lamp-v1.0]
* Günstige HIGH POWER LEDs verfügbar 
** [http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-P7-Emitter-LT-1284_121_78.html Seoul P7] 
** [http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luminus/SST-Serie-c_166_167.html SST Serie 3]
** [http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12721 SSC P7 C-Bin ]
* Mögliche aufbauten
** Auf den Spiegelkasten komplett verzichten und durch ein gleichmäßiges Array an ausreichend starken LEDs.
*** Gute Wärmeabführ möglich
** Spiegelkasten beibehalten und durch wenige LEDs ersetzen. Sehr wahrscheinlich Hitze Problem.
