= ODROID-C1 =

== Hardware ==

; [http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141578608433 Product ''ODROID-C1'']
; Zubehör:
* µSD
* µHDMI
* (Case)

; Modifikationen:
* [http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:c1_hardwarehacking#microusb_power Power over µUSB]

; Siehe auch:
* [[Crowd-Finanzierung#ODROID-C1 für XBMC/Kodi]]

== Betriebssystem ==

[http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:c1_release_linux_ubuntu Ubuntu&nbsp;14.04&nbsp;LTS]

== [[TV]] ==

Das [[ODROID-C1]] hängt am [[TV]].

=== Kodi ===
: aka XBMC

; XBMC starten
<source lang=bash>
ssh okodi@odroid.local
# X läuft bereits
export DISPLAY=:0
screen
kodi
</source>

==== Einhängen von Quellen ====

===== Einhängen von [[storage]] =====

==== Abspielen von Streams ====

; Siehe auch:
* [[kodi:internet video and audio streams]]

Da [[storage]] [[#Einhängen von storage | eingehängt sein sollte]], können dort einfach geeignete Dateien abgelegt werden. (Selbstverständlich wäre das eigentlich lokal auf [[{{PAGENAME}}]] möglich.)

Geeignete Dateien haben die Dateiendung <code>.strm</code> und haben den Verweis zum Stream als Inhalt.

Üblicher Weise kommt [[cider#Musik für das HQ|Musik für das]] [[HQ]] von [[cider]].

== TODO ==

==== Debian als Betriebssystem verwenden ====

Vielleicht lieber Debian testing statt Ubuntu 14.04 LTS als [[#Betriebssystem]] verwenden?

==== Schreiben auf der SD vermeiden ====

Mache rootfs ein Netzwerkdateisystem, denn Writes machen SD-Karten kaputt.

==== OpenGL richtig verfügbar machen ====

Es gibt [http://limadriver.org/OdroidSetup/ freie Treiber] mit denen [[OpenArena]] flott läuft. Hoffentlich richtiges OpenGL, nicht nur GLES.

== Siehe auch ==

* [http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:odroid-c1 Wiki ODROID: en:odroid-c1]
* [[wikipedia:de:ODROID]]

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Infrastruktur]]
[[Kategorie:Inventar]]
