Für ferne und verpeilte [[Hacker]] können [[Aufzeichnung]]en nützlich sein.

Für Pentaradio siehe: [[(((c3d2)))/Pentaradio_24]]

== Verfügbarkeit von Werkzeugen ==

Zunächst steht im HQ noch kein Aufzeichnungsgerät direkt zur Verfügung, wir sind daher noch auf Einzelpersonen angewiesen.

=== Videokamera ===

* COeins hat eine richtige (eher geringe Verfügbarkeit)
* Astro, lachmoewe, john haben DSLR-Kameras (eingeschränkte Verfügbarkeit)
* rob tranquillo hat eine Systemkamera
* weitere?!

=== Audiorecorder ===

* StuRa HTW ?
* koeart ?
* bei [[coloRadio]]
* durch rob
* weitere?!

== Erstellung ==

=== [http://ffmpeg.org/ ffmpeg] ===

==== Allgemeine Optionen ====

{|border=1
!Parameter
!Beschreibung
|-
| -s 720x404
|Rescale
|-
| -r 25
|Framerate
|-
| -ac 1
|Mono-Downmix
|-
| -vf hqdn3d=0:0:16:14
|Denoise: spatial luma, spatial chroma, temporal luma, temporal chroma
|}

''$if'' ist der Input-Filename, ''$of'' ist der Output-Filename.

''$threads'' auf Anzahl der CPU-Kerne setzen. Nicht alle Codecs sind parallelisiert und u.U. ist der Speedup bzw. das Resultat nicht optimal. Wenn man sowieso mehrere Encodings macht, kann man diese auch parallel auf je 1 CPU starten.

Für Bitraten gilt:
* H264 braucht weniger als VP8
* AAC braucht weniger als Vorbis

==== MP4 ====

<pre>
ffmpeg -i "$if" \
    -f mp4 \
    -acodec libfaac \
    -ab 96k \
    -threads $threads \
    -vcodec libx264 \
    -b:v 400k \
    -profile:v baseline -level 3.0 \
    -movflags +faststart \
    -y "$of"
</pre>

==== WebM ====

2-Pass, Bildparameter sollten in beiden Pässen übereinstimmen! 1. Pass dank ''-an'' ohne Audio.

<pre>
ffmpeg -i "$if" \
    -threads $threads \
    -f webm \
    -an \
    -vcodec libvpx \
    -b:v 600k \
    -pass 1 \
    -passlogfile "$of.ffmpeg2pass" \
    -y /dev/null
ffmpeg -i "$if" \
    -threads $threads \
    -f webm \
    -acodec libvorbis \
    -ab 128k \
    -ac 1 \
    -vcodec libvpx \
    -b:v 600k \
    -pass 2 \
    -passlogfile "$of.ffmpeg2pass" \
    -y "$of"
</pre>

==== MP3 Audio-only ====

<pre>
ffmpeg -i "$if" \
    -f mp3 \
    -ab 128k \
    -threads $threads \
    -y "$of"
</pre>

==== GIF/JPEG ====

Für Vorschaubildchen

<pre>
ffmpeg -i "$if"  -r 0.005 -b:v 100k -bt:v 10M -s 320x180 "$of.%05d.jpg"  && \
rm -v $of.0000[01].jpg && \
convert -delay 50 -loop 0 "$of.?????.jpg" "$of.gif" && \
mv $of.00005.jpg $of.jpg && \
rm -v $of.0*.jpg
</pre>

=== [[w:de:how-to|how-to]] ===
<!-- vorbereiteter Abschnitt für /rob -->
* [https://auphonic.com/ auphonic]

== Anwendung ==

Beim [[C3D2]] werden [[Veranstaltung]]en, wie [[Themenabend]]e oder bei den [[Datenspuren]], [[Aufzeichnung | aufgezeichnet]].

[[Kategorie:Organisation]]
