Der fünfkantige Tisch für min. 10&nbsp;Personen in der Mitte des großen Raumes im neuen [[HQ]].<br />
Das Ganze kann im Selbstbau aus Leimholz erschaffen werden. Es sollte möglichst modular, beispielsweise zum Umrücken (für Tanzveranstaltungen unter Hackern) aufgebaut sein.

=== Wünsche/Ideen ===
* Sitzplätze im Pentagon gegenüber den Außenkanten
** erhöht die notwendige Tiefe der Tischplatte, sodass die Tische schwerer & unhandlicher würden
** nicht unbedingt. wenn die Segmente lang genug sind sitzt man versetzt
* oder Innen Schrank für Hardware
** ausfahrbare Schubladen (motorisiert)
** evtl. "leichtes" Regal zum Abstellen von Rechnern etc.
* built-in Steckdosen
** bisher Stromleitung von der Decke abgehängt

=== Geometrie/Trigonometrie ===

[[Datei:pentatable-segment.svg|miniatur|rechts|Skizze für ein Segment des Pentatable]]

* Der Tisch soll in fünf Segmente unterteilt sein. D.h. ein Sektor hat 72° Anteil an der Runde.
** Daher beträgt der Winkel auf jeder Seite eines Tischelementes 36° an den Punkten A (zum Tischmittelpunkt).
** Die Winkel an der Außenkante (Punkt B) ergeben 54°.
* Eine ergonomische Tischtiefe ist üblicherweise 80&nbsp;cm bei einem Schreibtisch (nicht nur Bildschirmarbeitsplatz). Sie kann hier schmaler ausfallen.
** Um zwei Hacker an jedem der Segmente unterzubringen, sollte jedem eine ausreichende Bildschirmarbeitsplatz-Breite (k/2) eingeräumt werden.
**: Platz für große Monitore je ~60&nbsp;cm, Tastatur ~45&nbsp;cm; Daher Vorschlag: 72&nbsp;cm!
** 72&nbsp;cm ist echt viel, wenn nur Laptops drauf sollen.

==== alternative Grundkonzepte ====

===== fünf doppelte Fünfecke =====
* Es könnten auch zwei Fünfecke jeweils als Segment verwendet werden. Da hat man nicht so Spitze Winkel im Innenkreis.
[[Datei:dualpentatable.png|miniatur|rechts|Skizze für das alternatives Konzept [[#fünf doppelte Fünfecke]]]]
<br clear="all" />

=== Verkabelung ===
* Ausbohrung (~&nbsp;7&nbsp;cm Durchmesser) für Kabel
*: je Segment am schmalen Ende (abdeckbar wie bei Bürotischen üblich)

=== Tischbeine ===
* drei wären stabiler als vier
* vier Beine sind bei Aufstellung als Linie (Schulung etc.) günstiger

=== Tischhöhe ===
* verstellbar wäre super (Workshop mit Nachwuchs oder ausgewachsene Hacker), aber auch teurer
* ca. 75&nbsp;cm Tischhöhe wäre "Norm"

[[Kategorie:HQ]]
[[Kategorie:Projekt]]
