{{anachronistisch}}
Internet und WLAN kommen vom Plasterouter: [[Ratbert]]

== Services overview ==
* blackhole: default gateway über ipredator.se
* astron & astrom: fnord
* dhcp: dhcp
* dn42: ospfv2, bgp, openvpn to spaceboyz.net, jchome, helios & Astro
* fernandopoo: [[User:koeart|koearts]] maschine
* jabber1 & jabber2: ejabberd with shared mnesia, disc_copies on both nodes
* jabber1: hosting [http://anonxmpp.hq.c3d2.de/muckl/ muckl] with lighttpd
* jabber1 & jabber2: [http://xmpp.org/extensions/xep-0124.html XEP-0124] support at http://anonxmpp.hq.c3d2.de/http-bind/
* jabber1 & jabber2: user-domain on hq.c3d2.de, conference on muc.hq.c3d2.de, anonymous auth on anonxmpp.hq.c3d2.de
* debcache: local debian cache
* wiefelspuetz: [http://wiefelspuetz.hq.c3d2.de monitoring]
* www1: proxying
* global: [[global.hq.c3d2.de|Samba Active Directory]] - primär für DynDNS Update (wunschname.space.c3d2.de)

=== Topologie ===

[[{{ns:image}}:c3d2_network.png|800px|]]

== Verteilung ==

=== 217.115.11.128/27 ===

Sponsored by Netsign GmbH. Route im Ethernet über wormhole.hq.c3d2.de legen. rdns kann im bind auf blackhole eingetragen werden.

=== 217.115.11.128/28 ===
{|border="1"
! 217.115.11.
! User
! Server
! rDNS
|-
| 128
|
| ''Subnet''
| hq.c3d2.de
|-
| 129
| astro, leon
| wormhole
| wormhole.hq.c3d2.de
|-
| 130
| 
| 
| internet.hq.c3d2.de
|-
| 131
|
| (ratbert, tbd)
| node-131.hq.c3d2.de
|-
| 132
| 
| jabber1
| jabber1.hq.c3d2.de
|-
| 133
|
| jabber2
| jabber2.hq.c3d2.de
|-
| 134
| all
| www1.hq.c3d2.de
| www, apache
|-
| 135
| koeart
| fernandopoo.hq.c3d2.de
| zwoelfelf.net
|-
| 136
| [[user:daniel.plominski|daniel]]
| [[global.hq.c3d2.de]]
| node-136.hq.c3d2.de
|-
| 137
|
|
| node-137.hq.c3d2.de
|-
| 138
|
|
| node-138.hq.c3d2.de
|-
| 139
|
|
| node-139.hq.c3d2.de
|-
| 140
|
|
| node-140.hq.c3d2.de
|-
| 141
|
|
| node-141.hq.c3d2.de
|-
| 142
|
|
| node-142.hq.c3d2.de
|-
| 143
|
| brotkasten
| node-143.hq.c3d2.de
|}

=== 217.115.11.144/28 ===
{|border="1"
! 217.115.11.
! User
! Server
! rDNS
|-
| 144
| 
| ''Subnet''
| bk.c3d2.de
|-
| 145
| leon
| wormhole
| wormhole.bk.c3d2.de
|-
| 146
|
|
| node-146.bk.c3d2.de
|-
| 147
|
|
| node-147.bk.c3d2.de
|-
| 148
|
|
| node-148.bk.c3d2.de
|-
| 149
|
|
| node-149.bk.c3d2.de
|-
| 150
|
|
| node-150.bk.c3d2.de
|-
| 151
|
|
| node-151.bk.c3d2.de
|-
| 152
|
|
| node-152.bk.c3d2.de
|-
| 153
|
|
| node-153.bk.c3d2.de
|-
| 154
|
|
| node-154.bk.c3d2.de
|-
| 155
|
|
| node-155.bk.c3d2.de
|-
| 156
|
|
| node-156.bk.c3d2.de
|-
| 157
|
|
| node-157.bk.c3d2.de
|-
| 158
|
|
| node-158.bk.c3d2.de
|-
| 159
|
| broadcast
| node-159.bk.c3d2.de
|}

== Konfiguration ==

=== Beispielkonfiguration für Debian ===

Interne IPv4-Adresse vom DHCP-Server, ausgehende Verbindungen über wormhole:
: <code>cat /etc/network/interfaces</code>
<pre>
auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
	address 217.115.11.x
	netmask 255.255.255.224
	gateway 217.115.11.129
</pre>

== Siehe auch ==
* [[Intern:Server]]

[[Kategorie:Infrastruktur]]
[[Kategorie:HQ]]
